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NOTICE OF INTENT TO MAKE A DETERMINATION
Hartley Bay Waste Water Treatment Facility – Public Comments Invited 

July 15, 2026 – Indigenous Services Canada, Environment and Climate Change Canada, and Fisheries and Oceans Canada must determine whether the proposed Hartley Bay Waste Water Treatment Facility, located on Gitga’at First Nation Kulkayu IR4, Hartley Bay, BC is likely to cause significant adverse environmental effects. To help inform this determination, Indigenous Services Canada, Environment and Climate Change Canada, and Fisheries and Oceans Canada are inviting comments from the public respecting that determination. 

Written comments must be submitted by August 16, 2026 to: 

BC Environment Team
Indigenous Services Canada
600-1138 Melville Street
Vancouver, British Columbia V6E 4S3
Email: bcciarpubliccomments@sac-isc.gc.ca

PROJECT DESCRIPTION:
Hartley Bay is a remote Indigenous community located at the confluence of the Grenville and Douglas Channels,approximately 144 km southeast of Prince Rupert, British Columbia. The community, home to the Gitga'at First Nation, has a population of approximately 200 residents living on-reserve. The Village's wastewater system comprises a sanitary collection network, two sanitary lift stations, forcemains, a community septic tank, and a marine outfall. The existing infrastructure does not meet current regulatory discharge requirements or provide sufficient treatment to protect the receiving marine environment. This technical memorandum outlines the conceptual design and key findings at this stage of the project for the proposed wastewater treatment facility (WWTF) upgrade for the Village of Hartley Bay. The project aims to address the community's current wastewater management challenges and comply with regulatory requirements in a sustainable and resilient manner. The system upgrade is necessary to comply with both the Municipal Waste Regulation (MWR) under the Environmental Management Act and the federal Wastewater Systems Effluent Regulations (WSER) under the Fisheries Act. The proposed system will provide improved treatment capacity, ensure environmental protection, and accommodate projected population growth over a 40-year design horizon.
The design for the proposed WWTF system will include:
· A sanitary pump station to convey raw wastewater to the treatment site;
· Influent fine screening for solids removal;
· A lagoon-based treatment facility with two parallel, partially-mixed, aerated lagoon cells;
· An allowance for alum dosing capabilities for phosphorus removal;
· A polishing cell; 
· Ultraviolet (UV) disinfection; and
· A new, permanent water service to the lagoon facility that includes booster pumps and a watermain from the existing reservoir north-west of the community.

Final effluent discharge from the Hartley Bay wastewater lagoon facility must comply with both the WSER and the MWR discharge criteria based on a marine discharge. Key constraints for the lagoon siting will be the topography, geotechnical conditions, hydrogeological conditions, site access and provision of setbacks from nearby creeks or waterbodies. The land surrounding Hartley Bay is rugged and slopes towards the community. Pumping will be required to convey raw wastewater from the community to the lagoon facility. Once the wastewater has been treated in the lagoon, it will flow by gravity to the foreshore before being discharged through the existing outfall. Reliance on pumping of treated effluent will be minimized to the extent possible.
The following environmental sensitivities have been identified in the Project area:
· Fish and fish habitat – including water quality;
· Wetlands and bogs – unique ecosystems that function to maintain and improve water quality and mitigate flooding;
· Species at risk – specifically lichens, western toad, marbled murrelet, and western screech-owl;
· Amphibians – present within the Project Footprint and sensitive to water quality impacts;
· Migratory birds – including sandhill crane and nests of species that are protected year-round;
· Raptors – including cavity nesters and nests that are protected year-round; and
· Hydrology – surface water collection and movement, water quality, erosion, and wetlands in the lagoon footprint locations.


AVIS PUBLIC
Installation de traitement des eaux usées à Hartley Bay – Période de consultation publique 

Le 15 juillet 2026 – Services aux Autochtones Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada doit déterminer si le projet proposé Installation de traitement des eaux usées à Hartley Bay, situé à Première Nation Gitga’at, Kulkayu IR4, Hartley Bay, Colombie-Britannique est susceptible d’entrainer des effets négatifs importants sur l’environnement.  Afin d'étayer cette décision, Services aux Autochtones Canada, Environnement et Changement climatique Canada et Pêches et Océans Canada invitent le public à leur faire part de ses commentaires à ce sujet.

Les commentaires écrits peuvent être présentés d’ici le 16 août 2026 à: 

Équipe de l'environnement de la C.-B. 
Services aux Autochtones Canada 
600-1138 Rue Melville  
Vancouver, Colombie-Britannique V6E 4S3 
Courriel: bcciarpubliccomments@sac-isc.gc.ca

DESCRIPTION DU PROJET:
Hartley Bay est une communauté autochtone éloignée située à la confluence des canaux Grenville et Douglas, à environ 144 km au sud-est de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. La communauté, foyer de la Première Nation Gitga'at, compte environ 200 résidents vivant sur la réserve. Le système d'égouts du village comprend un réseau de collecte sanitaire, deux stations de relevage sanitaires, des conduites forcées, une fosse septique communautaire et un déversoir marin. L'infrastructure existante ne répond pas aux exigences de décharge réglementaires actuelles et ne fournit pas un traitement suffisant pour protéger l'environnement marin récepteur. Ce mémorandum technique décrit la conception conceptuelle et les principales conclusions à ce stade du projet pour la mise à niveau de l'installation de traitement des eaux usées (ITEU) proposée pour le village de Hartley Bay. Le projet vise à résoudre les défis actuels de gestion des eaux usées de la communauté et à se conformer aux exigences réglementaires de manière durable et résiliente.
La mise à niveau du système est nécessaire pour se conformer à la fois au Règlement municipal sur les déchets (RMD) en vertu de la Loi sur la gestion de l'environnement et au Règlement fédéral sur les effluents des systèmes d'eaux usées (RÉS) en vertu de la Loi sur les pêches. Le système proposé offrira une capacité de traitement améliorée, garantira la protection de l'environnement et tiendra compte de la croissance démographique projetée sur un horizon de conception de 40 ans. 
La conception du système proposé de la station de traitement des eaux usées (STEU) comprendra : 
· Une station de pompage des eaux usées pour acheminer les eaux usées brutes vers le site de traitement ;
· Un criblage fin des eaux usées pour l'élimination des solides ;
· Une installation de traitement basée sur des lagunes avec deux cellules de lagune parallèles, partiellement mélangées et aérées ;
· Une capacité de dosage d'alun pour l'élimination du phosphore ;
· Une cellule de polissage ;
· Désinfection par ultraviolet (UV) ; et
· Un nouveau service d'eau permanent à l'installation de lagune qui comprend des pompes de relève et un aqueduc à partir du réservoir existant au nord-ouest de la communauté.

Le rejet final des effluents du système de lagune pour les eaux usées de Hartley Bay doit être conforme aux critères de rejet de la WSER et de la MWR en fonction d'un rejet marin. Les principales contraintes pour l'emplacement de la lagune seront la topographie, les conditions géotechniques, les conditions hydro-géologiques, l'accès au site, et la provision de distances de retrait par rapport aux rivières ou plans d'eau voisins. Le terrain entourant Hartley Bay est accidenté et incline vers la communauté. Un pompage sera nécessaire pour acheminer les eaux usées brutes de la communauté vers la lagune. Une fois que les eaux usées ont été traitées dans la lagune, elles s'écouleront par gravité vers le rivage avant d'être rejetées par le déversoir existant. La dépendance au pompage des effluents traités sera minimisée dans la mesure du possible.
Les sensibilités environnementales suivantes ont été identifiées dans la zone du projet :
· Poissons et habitat des poissons – y compris la qualité de l'eau ;
· Zones humides et tourbières – des écosystèmes uniques qui fonctionnent pour maintenir et améliorer la qualité de l'eau et réduire les inondations ;
· Espèces en péril – notamment les lichens, le crapaud du Grand Ouest, le petit puffin marbré et le hibou strigidé du Grand Ouest ;
· Amphibiens – présents dans l'emprise du projet et sensibles aux impacts sur la qualité de l'eau ;
· Oiseaux migrateurs – y compris la grue du Canada et les nids d'espèces protégées toute l'année ;
· Rapaces – y compris les nichers en cavité et les nids protégés toute l'année ; et
· Hydrologie – collecte et mouvement des eaux de surface, qualité de l'eau, érosion et zones humides dans les emplacements de l'emprise de la lagune.

